:tocdepth: 1

==========================================
materialタグ(静電場/定常電流場解析)
==========================================

.. index::
	single: materialタグ

[|today| 更新]

| 静電場/定常電流場解析時における物性データを定義します．
| 互換性のため，EMSolutionの.ems入力ファイルと同じフォーマットを採用しております．
| 磁場解析と同じく，要素形状に応じて，下記に示す第2タグを使って，項目を設定します．

.. csv-table:: material:タグの第2タグ
	:header: 第2タグ, 説明
	:widths: 2, 5 

	:ref:`esolid`, "ソリッド要素に関する物性データ"

.. _esolid:

solid:第2タグ
===============

| ソリッド要素に関する物性データを定義します． 
| 各物性毎に，下記の物性データの設定項目を入力します．
| 温度依存する場合は，:doc:`tempdep` タグを使って，温度依存する導電率曲線データも設定して下さい．

.. csv-table:: 静電場/定常電流場解析におけるsolid:第2タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 3

	1, 1, "", "定義する物性データの番号", "MAT_ID"
	1, 2, "", "比誘電率", "ESP"
	1, 3, "", "導電率", "SIGMA"
	1, 4, "0", "| 温度依存の有無
	| 0: 依存しない
	| 1: 温度依存する", "SIGMA_DEPEND"

使用例（等方性誘電率のケース）
-------------------------------------------

.. code-block:: YAML

	material:
	  solid:
	    100 80   0 # 比誘電率 80（水）
	    110  1   0 # 比誘電率 1（空気）
	    120  5.5 0 # 比誘電率 5.5（ガラス）

使用例（等方性導電率のケース）
-------------------------------------------

.. code-block:: YAML

	material:
	  solid:
	    100  1 1.e7  # 導電率 1×10^7（鉄）
	    110  1 5.9e7 # 導電率 5.9×10^7（銅）
	    120  1 5     # 導電率 5（海水）

| 比誘電率(ESP)もしくは導電率(SIGMA)が負の値の場合
| 下記に示す局所座標系IDと，各方向成分の係数を設定します．

.. csv-table:: 線形異方性の設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 3

	2, 1, "", "局所座標系ID", "COORD_ID"
	2, 2, "", "x軸方向成分の係数", "FX"
	2, 3, "", "y軸方向成分の係数", "FY"
	2, 4, "", "z軸方向成分の係数", "FZ"

使用例（異方性誘電率のケース）
-------------------------------------------

.. code-block:: YAML

	material:
	  solid:
	    100 -80   0
	    0 1.0 0.5 0.5

使用例（異方性導電率のケース）
-------------------------------------------

.. code-block:: YAML

	material:
	  solid:
	    100  1 -1.e7
	    0 1.0 0.5 0.5
