:tocdepth: 1

==================================
network:第2タグ
==================================

.. index::
	single: network:第2タグ

[|today| 更新]


| コイルに電流を流す電源回路です．
| NETWORKモジュールを別途必要としますが，複雑な電源回路を柔軟に設定できます．

.. csv-table:: network:第2タグ
	:header: ラベル, 既定値, 説明
	:widths: 3, 1, 5

	REGION_FACTOR, 1, "解析領域に対する実際の領域の倍数"
	REGION_PARALLEL, 1, "回路の並列数"

| 電源回路を構成する各要素は，下記に示す第3タグを使って設定します．

.. csv-table:: network:第2タグの第3タグ
	:header: 第3タグ, 説明
	:widths: 2, 5 

 	:ref:`fem`, "FEMシリーズ要素"
 	:ref:`r`, "抵抗要素"
 	:ref:`l`, "インダクタンス要素"
 	:ref:`m`, "相互インダクタンス要素"
 	:ref:`c`, "キャパシタンス要素"
 	:ref:`cps`, "電流源要素"
 	:ref:`vps`, "電圧源要素"
 	:ref:`d1`, "ダイオードタイプ1要素"
 	:ref:`d2`, "ダイオードタイプ2要素"
 	:ref:`eq`, "数式入力要素"
 	:ref:`tab`, "テーブル入力要素"
 	:ref:`setv`, "初期印加電圧要素"
 	:ref:`seti`, "電圧源初期電流要素"
 	:ref:`switch`, "スイッチ要素"
 	:ref:`vr`, "可変抵抗要素"

network要素の記述方法
======================

| 通常のタグは重複することはできませんが，上に列記したnetwork:第3タグは，
| EMSolutionの入力ファイルの記述方法との兼ね合いで，個別に重複して記述することになっています．
| 例えば，電圧源要素が2個ある場合，

.. code-block:: YAML

    network:
      cps:
        1 1 2 0
        2 2 1 0

| ではなく

.. code-block:: YAML

    network:
      cps:
        1 1 2 0
      cps:
        2 2 1 0


| と記述して下さい．

.. _fem:

fem:第3タグ
===============

| 電源回路が接続している，FEM解析領域で定義されているソースシリーズ．

.. csv-table:: fem:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "ソースシリーズ番号", "SERIES_ID"

.. _r:

r:第3タグ
===============

| 電源回路の抵抗．

.. csv-table:: r:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "抵抗値", "RESISTANCE"

.. _l:

l:第3タグ
===============

| 電源回路のインダクタンス．

.. csv-table:: l:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "インダクタンス値", "INDUCTANCE"


.. _m:

m:第3タグ
===============

| 電源回路の相互インダクタンス．

.. csv-table:: m:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "インダクタンス要素ID", "L1"
	1, 3, "", "インダクタンス要素ID", "L2"
	1, 4, "", "相互インダクタンス値", "INDUCTANCE"

.. _c:

c:第3タグ
===============

| 電源回路のキャパシタンス．

.. csv-table:: c:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "容量値", "CAPACITANCE"

.. _cps:

cps:第3タグ
===============

| 電源回路の電流源．

.. csv-table:: cps:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "時間変化ID", "TIME_ID"

.. _vps:

vps:第3タグ
===============

| 電源回路の電圧源．

.. csv-table:: vps:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "時間変化ID", "TIME_ID"

.. _d1:

d1:第3タグ
===============

| 電源回路のダイオード（タイプ1）．
| 順方向と逆方向に，それぞれ抵抗値を設定する．

.. csv-table:: d1:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "順方向抵抗値", "R1"
	1, 5, "", "逆方向抵抗値", "R2"

.. _d2:

d2:第3タグ
===============

| 電源回路のダイオード（タイプ2）．
| パラメータ電圧値，パラメータ電流値と順方向電流値で電圧降下を表す．

.. csv-table:: d2:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "パラメータ電圧値", "V0"
	1, 5, "", "パラメータ電流値", "I0"

.. _eq:

eq:第3タグ
===============

| 数式で定義する電源回路．
| 順方向の電圧関数V(I)を表す数式を定義する．

.. csv-table:: eq:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	"", "", "", "", ""
	m, "", "", "順方向の電圧関数V(I)の数式", "FUNC"

.. _table:

table:第3タグ
===============

| :ref:`tab` で使う電流vs電圧のテーブルの定義． 

.. csv-table:: table:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	"", "", "", ""
	t, 1, "", "電流", "CURRENT"
	t, 2, "", "電圧", "VOLTAGE"

| **電流vs電圧のテーブルのデータ数ぶんだけ，t行を記載して下さい** 

.. _tab:

tab:第3タグ
===============

| :ref:`table` で定義した電流vs電圧のテーブルを使ったテーブル入力要素． 

.. csv-table:: tab:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "テーブル番号", "TABLE_ID"

.. _setv:

setv:第3タグ
===================

| 電源回路要素の初期電圧.

.. csv-table:: setv:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "初期電圧", "INITIAL_VOLTAGE"

.. _seti:

seti:第3タグ
===============

| 電源回路要素の初期電流．

.. csv-table:: seti:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "初期電流(順方向が正)", "INITIAL_CURRENT"

.. _switch:

switch:第3タグ
===============

| 電源回路のスイッチ要素．

.. csv-table:: switch:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "ON時の抵抗", "ON_RES"
 	1, 5, "", "OFF時の抵抗", "OFF_RES"
	"", "", "", "", ""
	2, 1, "", "周期", "CYCLE"
	2, 2, "", "| 入力方法
	| 0: 実時間
	| 1: 位相", "PHASE_OP"
	2, 3, "", "時間変化ID", "TIME_ID"
	"", "", "", ""
	t, 1, "", "ON状態開始時刻", "ON_TIME"
	t, 2, "", "OFF状態開始時刻", "OFF_TIME"

| **ON/OFF開始時刻のデータ数ぶんだけ，t行を記載して下さい** 

.. _vr:

vr:第3タグ
===============

| 電源回路要素の可変抵抗．

.. csv-table:: vr:第3タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 4, 2

 	1, 1, "", "要素ID", "ID"
	1, 2, "", "始点ノード番号", "START"
	1, 3, "", "終点ノード番号", "END"
	1, 4, "", "時間変化ID", "TIME_ID"

