:tocdepth: 1

===================================
HEATタグ
===================================

.. index::
	single: HEATタグ

[|today| 更新]

| 出力オプションでHEAT項目を設定した際に算出されるジュール損失です．

HEATタグ
=============

| ジュール損失を算出する対象のタイプによって第2タグを用います．
| TOTALが〇の項目は，個別の項目のジュール損失の総和となります．

.. csv-table:: HEATタグの第2タグ
	:header: 第2タグ, TOTAL, 項目
	:widths: 1, 1, 1

 	SOURCE, , ソース項 
	IMPEDANCE, 〇, 表面インピーダンス要素
	JOULE, 〇, 導体

データ取得例
-------------

.. code-block:: none

	["HEAT"]["SOURCE"]["id"]
	["HEAT"]["IMPEDANCE"]["id"]
	["HEAT"]["IMPEDANCE"]["TOTAL"]
	["HEAT"]["JOULE"]["id"]
	["HEAT"]["JOULE"]["TOTAL"]

.. note::

	| HEATタグを使ってジュール損失を求める際の *id* タグは，通常，ソース番号を使います．但し，DCCURRソースの場合は，ソース番号別の他に，各導体ブロックを構成する要素群の物性番号別にもジュール損失が算出されます．
	| ソース番号と物性番号は重複する可能性があるため，**DCCURRソースの物性番号は，マイナスの符号をつけた値を *id* タグに代入して下さい** ．
