# inputfileタグ

[2019/10/08更新]

解析で用いる入力ファイルに関する項目を設定します．ハンドブックの
10.1 入力ファイル
の節の項目の設定を行います．
EMSolutionにおけるメッシュファイルの名称は固定で，下記に示すように，種類によって決まっています．

メッシュファイルの種類
ファイル名 | 種類
--- | ---
pre_geom | ステータ(固定部)メッシュ
rotor_mesh | ロータ(可動部)メッシュ
deform_mesh | 変形部メッシュ
pregeom_2D | 2次元版pre_geom
rotor_mesh2D | 2次元版rotor_mesh
deform_mesh2D | 2次元版deform

但し，ロータ(可動部)メッシュが複数個ある場合は，
rotor_mesh
rotor_mesh2
rotor_mesh3
という具合に，名称に数値を追加させます．

inputfile:タグ
ラベル | 既定値 | 説明
--- | --- | ---
INPUT_MESH_FILE | 5 | 入力するメッシュファイルのフォーマット形式 0: 無し 1: Universal file (unv, ids) 2: ATLAS file 3: Nastran file (nas) 4: KSWAD file (ksw) 5: Femap neutral file (neu) 6: CADAS file (cad) 7: Abaqus input file (inp)
UNIT | 0 | 節点座標の座標系 0: [m] 1: [mm] 2: [μm]
NO_MESHES | 1 | (固定部を含めた)メッシュファイルの総数
MESHLESS | 0 | メッシュデータの使用の有無 1: メッシュデータを使用しない

## 使用例（Femap neutralファイルの固定部メッシュのみ）

    既定値のままで問題なし

## 使用例（Universalファイルでステータおよびロータ1つ）

    inputfile:
      INPUT_MESH_FILE: 1
      NO_MESHES: 2

## 使用例（[mm]単位のNastranファイルで固定部メッシュのみ）

    inputfile:
      INPUT_MESH_FILE: 3
      UNIT: 1