# calctpeecタグ

[2019/10/08更新]

定常状態で周期性を持つ解析モデルを，過渡解析で計算する場合，
時定数が大きいと，定常状態になるまで膨大な計算ステップを必要とします．
TP-EEC法では，定常状態の周期性を加味して過渡解析を行うため，
このようなケースの計算時間を大幅に短縮する効果があります．
TP-EEC法に関する項目を設定します．ハンドブックの
8. 計算ステップ，周波数
の節の一部の項目の設定を行います．

注釈

TP-EECの周期性

TP-EEC法の半周期とは，半周期で符号が逆となる周期性を意味します
半周期となる計算であっても，一周期として設定しても問題ありません（半周期にした方が収束性が改善される可能性はあります）
直流分が乗っていて半周期で同符号となる周期性の場合は，N_BACKに半周期分のステップ数を設定するなどして使って下さい

calctpeec:タグ
ラベル | 既定値 | 説明
--- | --- | ---
N_CORRECT | 0 | TP-EEC法で補正される計算ステップ番号 > 0: 一周期性 < 0: 半周期性
N_BACK | 0 | TP-EEC法で戻って補正される計算ステップ数
TP_EEC_OPTION | 0 | 簡易版TP-EEC法使用の有無 0: 使用しない 1: 使用する
TP_STEP | 0 | 定常周期性を用いた初期値設定で使う計算ステップ番号 < 0: 半周期のケースの計算ステップ番号 0: 使用しない > 0: 一周期性のケースの計算ステップ番号
TP_STEP_OPTION | 0 | 上記の初期値設定を行う計算ステップ番号 0: 使用しない > 0: TP_STEP×TP_STEP_OPTION計算ステップから上記の初期値を設定する

注釈

多相交流簡易EEC法はEMYで非対応

ハンドブックでは，TP_EEC_OPTIONに負の値を設定すると，多相交流簡易EEC法を使えると記載されていますが，EMYでは，現時点で多相交流簡易EEC法には非対応です．

## 使用例（一周期が12ステップのTP-EEC法を使う場合）

    calctpeec:
      N_CORRECT: 12

## 使用例（半周期が6ステップのTP-EEC法を使う場合）

    calctpeec:
      N_CORRECT: -6