# bhタグ

[2019/10/08更新]

磁性体の磁気特性データ(BHカーブ)を定義します．
磁気特性データの種類に応じて，下記の第2タグに分かれます．

bh:タグの第2タグ
第2タグ | 説明
--- | ---
curve:第2タグ | 等方性BHカーブ
acurve:第2タグ | 自動飽和補間BHカーブ
curve2d:第2タグ | 二次元異方性BHカーブ
demagnet:第2タグ | 減磁曲線BHカーブ

## curve:第2タグ

等方性のBHカーブです．
磁界強度vs磁束密度のテーブルを使ってBHカーブを表します．

curve:第2タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | BHカーブ番号 | BH_CURVE_ID
T | 1 |  | 磁界強度 | H
T | 2 |  | 磁束密度 | B

BHカーブのデータ数ぶんだけ，T行を繰り返して追加して下さい.

## acurve:第2タグ

Langevin関数およびAkima補間法を使って，飽和まで達していないBHカーブデータから
傾きがμ0となる区間までのデータを補間します．
飽和磁束密度の値と，補間するBHカーブデータの補間点数を必要とします．
傾きがμ0となる区間までのデータを補間する方法に関しては，
acurve第2タグの飽和補間機能
を参照して下さい．

acurve:第2タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | BHカーブ番号 | BH_CURVE_ID
1 | 2 |  | 飽和磁束密度 | BS
1 | 3 |  | 補間点数 | NDIVS
T | 1 |  | 磁界強度 | H
T | 2 |  | 磁束密度 | B

BHカーブのデータ数ぶんだけ，T行を繰り返して追加して下さい.

## curve2d:第2タグ

二次元異方性のBHカーブです．
磁束密度Bと，それに対する圧延方向成分と，それに直交する成分の磁界強度を設定します．

注釈

二次元異方性BHカーブのデータは，磁束密度Bに対する磁界強度Hとなることに注意．

curve2d:第2タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | BHカーブ番号 | BH_2D_ID
1 | 2 |  | データの種類 0: 圧延&垂直成分のH 1: 絶対値&角度のH | TYPE
R | 1 |  | 磁束密度 | BD
R | 2～ |  | 磁界強度(角度分だけ) | H_ROLLING
T | 1 |  | 磁束密度 | BD
T | 2～ |  | 磁界強度(角度分だけ) | H_ANGLE

圧延方向成分の磁束密度と磁界強度のデータ数ぶんだけ，R行を繰り返して追加して下さい.
圧延方向に直交する成分の磁束密度と磁界強度のデータ数ぶんだけ，T行を繰り返して追加して下さい.

## demagnet:第2タグ

減磁曲線のBHカーブです．

demagnet:第2タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | BHカーブ番号 | MAGNET_BH_CURVE_ID
1 | 2 |  | 第4象限のデータの外挿の有無 0: 外挿しない 1: リコイル透磁率を使って外挿する | ADD_EXTEND_POINT
T | 1 |  | 磁界強度 | H
T | 2 |  | 磁束密度 | B

磁界強度vs磁束密度のデータ数ぶんだけ，T行を繰り返して追加して下さい.