# circuit:第2タグ

[2019/10/08更新]

## circuit:第2タグ

コイルに電流を流す電源回路です．
EMSolutionの基本モジュールのみで使えます．
抵抗を含む電源一系統の場合は，抵抗+電源一系統モード をお使い下さい．

circuit第2タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 実際の系の解析モデルに対する倍数 | REGION_FACTOR
1 | 2 |  | 外部インダクタンス行列入力法(下記のI行) 0: 下三角行列 1: 対角成分のみ 2: 無し | IN_IND
1 | 3 |  | 外部抵抗行列入力法(下記のR行) 0: 下三角行列 1: 対角成分のみ 2: 無し | IN_RES
1 | 4 |  | 接続行列入力法(下記のC行) 0: ソース項x電源数の行列 1: 無し | IN_CON
1 | 5 | 1 | 回路の並列数 | REGION_PARALLEL
2 |  |  | 回路のID番号 | SERIES_IDS
I |  |  | 外部インダクタンス行列 | SERIES_EXTERNAL_INDUCTANCE
R |  |  | 外部抵抗行列 | SERIES_EXTERNAL_RESISTANCE
C |  |  | 各シリーズと電源の接続関係を表す行列 | CONNECTION_MATRIX
p | 1 |  | 電源のID番号 | POWER_SUPPLY_ID
p | 2 |  | 電源の種類 0: 定電流電源 1: 定電圧電源 | TYPE
p | 3 |  | 電源の時間変化の番号 | TIME_ID
p | 4 |  | 過渡解析時における定電圧電源の電流の初期値 | INITIAL_CURRENT

p行は電源に関する設定項目です．

### 抵抗+電源一系統モード

circuit第2タグは複雑な電源回路を取り扱えますが，
電源のみなどの，単純だがよく使う電源回路でも煩雑な設定になってしまいます．
EMYでは，
電源一系統のみ (a図)
抵抗+電源一系統のみ (b図)
のケースに適用できる，抵抗+電源一系統モードを用意しました．
1行目の項目数が1もしくは2の場合は，抵抗+電源一系統モードと判定されます．

抵抗+電源一系統モードのcircuit第2タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 実際の系の解析モデルに対する倍数 | REGION_FACTOR
1 | 2 | 2 | 外部抵抗行列入力法 (電源一系統なので1,2のみ有効) | IN_RES
2 |  |  | 電源回路のID番号 | SERIES_IDS
R |  |  | 外部抵抗 | SERIES_EXTERNAL_RESISTANCE
p | 1 |  | 電源のID番号 | POWER_SUPPLY_ID
p | 2 |  | 電源の種類 0: 定電流電源 1: 定電圧電源 | TYPE
p | 3 |  | 電源の時間変化の番号 | TIME_ID
p | 4 |  | 過渡解析時における定電圧電源の電流の初期値 | INITIAL_CURRENT

R行は外部抵抗行列入力法(INRES)が1の時のみ記載して下さい
p行は電源に関する設定項目です．

### 使用例（電源1系統のみ）

    source:
      circuit:
        8 # REGION_FACTORのみ(電源1系統)
        1 # 回路のID
        1 1 1 0 # 定電圧電源(TYPE): 1

### 使用例（回路抵抗を伴う電源1系統のみ）

    source:
      circuit:
        8 1 # REGION_FACTOR+回路抵抗のみ(抵抗+電源1系統)
        1   # 回路のID
        5e7 # 回路抵抗値
        1 0 1 0 # 定電流源(TYPE): 0