# materialタグ(静電場/定常電流場解析)

[2019/10/08更新]

静電場/定常電流場解析時における物性データを定義します．
互換性のため，EMSolutionの.ems入力ファイルと同じフォーマットを採用しております．
磁場解析と同じく，要素形状に応じて，下記に示す第2タグを使って，項目を設定します．

material:タグの第2タグ
第2タグ | 説明
--- | ---
solid:第2タグ | ソリッド要素に関する物性データ

## solid:第2タグ

ソリッド要素に関する物性データを定義します．
各物性毎に，下記の物性データの設定項目を入力します．
温度依存する場合は，tempdepタグ タグを使って，温度依存する導電率曲線データも設定して下さい．

静電場/定常電流場解析におけるsolid:第2タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 定義する物性データの番号 | MAT_ID
1 | 2 |  | 比誘電率 | ESP
1 | 3 |  | 導電率 | SIGMA
1 | 4 | 0 | 温度依存の有無 0: 依存しない 1: 温度依存する | SIGMA_DEPEND

### 使用例（等方性誘電率のケース）

    material:
      solid:
        100 80   0 # 比誘電率 80（水）
        110  1   0 # 比誘電率 1（空気）
        120  5.5 0 # 比誘電率 5.5（ガラス）

### 使用例（等方性導電率のケース）

    material:
      solid:
        100  1 1.e7  # 導電率 1×10^7（鉄）
        110  1 5.9e7 # 導電率 5.9×10^7（銅）
        120  1 5     # 導電率 5（海水）

比誘電率(ESP)もしくは導電率(SIGMA)が負の値の場合
下記に示す局所座標系IDと，各方向成分の係数を設定します．

線形異方性の設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
2 | 1 |  | 局所座標系ID | COORD_ID
2 | 2 |  | x軸方向成分の係数 | FX
2 | 3 |  | y軸方向成分の係数 | FY
2 | 4 |  | z軸方向成分の係数 | FZ

### 使用例（異方性誘電率のケース）

    material:
      solid:
        100 -80   0
        0 1.0 0.5 0.5

### 使用例（異方性導電率のケース）

    material:
      solid:
        100  1 -1.e7
        0 1.0 0.5 0.5