:tocdepth: 1

==================================
acurve第2タグの飽和補間機能
==================================

.. index::
	single: acurve第2タグの飽和補間機能

[|today| 更新]

| 実測で得られたBHカーブデータが飽和領域まで達していない場合(下図)

.. image:: png/acurve1.png
	:align: center

| Langevin関数によるBH曲線モデル(下式)より，データのフィッティングで定数 **a** を求め，

.. math:: B(H) = B_{s}\left(coth\left(\frac{H}{a}-\frac{a}{H}\right)\right)

| 傾きがμ0となる区間まで，データを補間します(下図) 

.. image:: png/acurve2.png
	:align: center

|    飽和磁束密度(Bs) 
|    補間点数
| を設定することで，傾きがμ0となる区間までデータを補間します．

.. note::

	EMSolutionはBHカーブデータの最後の1区間を延長して取り扱うので，補間した区間の最後に， **傾きがμ0となる1区間をさらに追加** します． 

極端に不足したBHカーブデータでの適用例
========================================

実測したBHカーブデータではなく，アドホック的な用途にも使えます．

2区間のBHカーブデータへの適用例(1)
-------------------------------------

.. image:: png/acurve3.png
	:align: center

僅かに傾きが小さくなる2区間のBHカーブデータ(上図)でも， **強引に補間します** .(下図)

.. image:: png/acurve4.png
	:align: center

2区間のBHカーブデータへの適用例(2)
-------------------------------------

.. image:: png/acurve5.png
	:align: center

もっと極端な例として，同じ傾きの2区間のBHカーブデータ(上図)でも，やはり **強引に補間します** ．(下図)

.. image:: png/acurve6.png
	:align: center

