# acurve第2タグの飽和補間機能

[2019/10/08更新]

実測で得られたBHカーブデータが飽和領域まで達していない場合(下図)
Langevin関数によるBH曲線モデル(下式)より，データのフィッティングで定数 a を求め，
\[B(H) = B_{s}\left(coth\left(\frac{H}{a}-\frac{a}{H}\right)\right)\]
傾きがμ0となる区間まで，データを補間します(下図)
飽和磁束密度(Bs)
補間点数
を設定することで，傾きがμ0となる区間までデータを補間します．

注釈

EMSolutionはBHカーブデータの最後の1区間を延長して取り扱うので，補間した区間の最後に，傾きがμ0となる1区間をさらに追加します．

## 極端に不足したBHカーブデータでの適用例

実測したBHカーブデータではなく，アドホック的な用途にも使えます．

### 2区間のBHカーブデータへの適用例(1)

僅かに傾きが小さくなる2区間のBHカーブデータ(上図)でも，強引に補間します.(下図)

### 2区間のBHカーブデータへの適用例(2)

もっと極端な例として，同じ傾きの2区間のBHカーブデータ(上図)でも，やはり強引に補間します．(下図)