:tocdepth: 1

==================================
tempdepタグ
==================================

.. index::
	single: tempdepタグ

[|today| 更新]

| 温度に依存するデータ(曲線)を定義します．ハンドブックの
|   21. 温度依存導電率曲線
| の項目の設定を行います． 

.. csv-table:: tempdep:タグの第2タグ
	:header: 第2タグ, 説明
	:widths: 2, 5 

	:ref:`sigma`, "温度依存性導電率曲線"

.. _sigma:

sigma:第2タグ
==================

| 温度に依存する導電率の曲線データです．
| 温度vs導電率のテーブルを使って曲線データを表します．

.. csv-table:: sigma:第2タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目 
	:widths: 1, 1, 1, 3, 3

	1, 1, "", "導電率カーブ番号", "CURVE_ID"
	"", "", "", "", ""
	**T** , 1, "", "温度", "TEMPERATURE"
	**T** , 2, "", "導電率", "SIGMA"

| **導電率カーブのデータ数ぶんだけ，T行を繰り返して追加して下さい.** 
