
EMSolution r12.0.10 
=============================================================================================
 新機能
=============================================================================================

◆導電率の温度依存解析
　導体の温度に対して導電率を変更して解析する機能を追加いたしました。
　導電率―温度曲線と要素またはプロパティの温度を設定して渦電流解析を行うことができます。


◆磁化特性の温度依存解析
　磁化特性（BHカーブ）の温度依存解析を追加いたしました。
　温度依存のように適当な物理量に依存したBHカーブを設定しても解析できるかと思われます。


◆永久磁石の減磁解析
　温度ごとのBHカーブを入力として計算ステップ中で温度が変更した場合にその温度のBHカーブを使用して解析できるように機能拡張いたしました。


◆ポスト処理における周波数分解
　周波数ごとのスペクトルを出力できるようにしました。


◆任意導体断面の通過電流量出力
　任意断面の通過電流量出力機能「CUR_FLUXオプション」について，例題を設けました。
　通過電流量が必要となる解析対象，例えばバルク導体解析や三次元誘導機解析のロータバーとエンドリングの電流量の出力等にお使いいただければと思います。

=============================================================================================