# MAG_FLUXタグ

[2018/07/17更新]

出力オプションでMAG_FLUX項目を設定した際に算出される鎖交磁束量です．

## MAG_FLUXタグ

鎖交磁束量を求める閉曲面の定義によって，算出される鎖交磁束量が異なります．

閉曲面の定義 vs 算出される鎖交磁束量
定義方法 | 第2タグ | 第3タグ | 磁束量 | 磁束密度
--- | --- | --- | --- | ---
節点番号 | FLUX |  | 〇 |
線要素の物性番号 | FLUX |  | 〇 |
面要素の物性番号 | B | id | 〇 | 〇

id : 物性番号
上表より， 閉曲面を面要素の物性番号で定義した場合のみ，面要素の物性番号を第3タグとし，磁束量と磁束密度の両方が算出されます ．
閉曲面を節点番号もしくは線要素の物性番号で定義した場合は，いずれも，物性番号はタグとならず，算出されるのは磁束量のみです（これはEMSolutionの仕様です）.

### データ形式

鎖交磁束量データは，閉曲面の定義によって算出データのデータ形式が異なります．
但し，両者とも，見かけ上は配列のデータとなります．
閉曲面を面要素の物性番号で定義するケース（第2タグが"B"のケース）
鎖交磁束量データは算出データ1つ当たり，下記の2成分の配列となります．

面要素の物性番号で定義するケース
1列目 | 2列目
--- | ---
鎖交磁束量 | 磁束密度

閉曲面を節点番号もしくは線要素の物性番号で定義するケース（第2タグが"FLUX"のケース）
鎖交磁束量データは算出データ1つ当たり，定義した閉曲面の個数ぶんの配列となります．

節点番号,線要素の物性番号で定義するケース
1列目 | 2列目 | n列目
--- | --- | ---
1つ目の閉曲面の磁束量 | 2つ目の閉曲面の磁束量 | n個目の閉曲面の磁束量

### データ取得例

    ["MAG_FLUX"]["FLUX"] # 節点番号，線要素の物性番号で定義した場合
    ["MAG_FLUX"]["B"]["id"] # 面要素の物性番号で定義した場合