# moduleタグ

[2019/10/08更新]

解析の種類を指定します．
0以外の数値を設定することで，解析の種類を特定します ．
多くの場合，複数のラベルを組み合わせて値を設定します．

module:タグ
ラベル | 既定値 | 説明
--- | --- | ---
STATIC | 0 | 静磁場および静電場/定常電流場解析 1: 静磁場 2: 静電場 3: 定常電流場
AC | 0 | 交流解析 1: 交流 2: 複素透磁率交流
TRANSIENT | 0 | 過渡解析 1: 過渡
MOTION | 0 | 移動項を伴う解析 1: ソース項の移動 2: スライド 3: 変形
NON_LINEAR | 0 | 非線形解析 1: 非線形
TEMP_DEPEND | 0 | 温度依存データを伴う解析 1: 温度依存性の物性データを使う
STEADY_CURRENT | 0 | 直流場渦電流解析 1: 直流場渦電流

## 使用例（非線形静磁場）

    module:
      STATIC: 1
      NON_LINEAR: 1

## 使用例（非線形動磁場）

    module:
      TRANSIENT: 1
      NON_LINEAR: 1

## 使用例（モータなどスライドを含む非線形動磁場）

    module:
      TRANSIENT: 1
      MOTION: 2
      NON_LINEAR: 1