# enhancementタグ

[2019/10/08更新]

要素の補間関数の次数，四角形要素面と三角形要素面の整合機能，扁平な要素の収束性改善，並列計算の並列数の設定など，ハンドブックの
4. 形状関数の次数と追加機能
の節に属する項目の設定を行います．
EMSolutionを使った通常の解析で設定する項目として

- QUAD_TRIに1を設定（四面体と六面体or三角柱の混在要素を使用するケース）

- PARALLEL_NOに並列数を設定

が上げられます．

enhancement:タグ
ラベル | 既定値 | 説明
--- | --- | ---
NODE_ORDER | 1 | 節点補間関数の次数 2: 二次節点要素
EDGE_ORDER | 1 | 辺要素補間関数の次数 2: 二次辺要素
METRIC_MOD | 0 | 軸対称二次元計算において -1: 中心軸付近の磁場の不具合を補正しない
QUAD_TRI | 0 | 四角形要素面と三角形要素面の接合の有無 0: 接合させない 1: 接合させる
CALC_IND | 0 | COILソースのインダクタンスの内部計算の有無 0: 内部計算しない 1: 内部計算する
THIN_ELEMENT | 0 | 扁平要素のあるメッシュの計算の収束性の改善の有無 0: 改善を行わない 1: 改善を行う
PARALLEL_NO | 1 | 並列計算の並列数
PARALLEL_OPTION | 0 | 解析行列作成の並列計算の有無 0: 並列計算を行う 1: 並列計算を行わない

## 使用例（四面体要素と六面体要素の混在メッシュで整合機能を使う）

    enhancement:
      QUAD_TRI: 1

## 使用例（4並列で並列計算する）

    enhancement:
      PARALLEL_NO: 4