# calcinitタグ

[2019/10/08更新]

過渡解析における初期値に関する項目（リスタート計算含む）を設定します．
7. 初期条件
の節の項目の設定を行います．
INITIAL_STEPに 0以上の値を設定すると，old_solutonsファイルのINITIAL_STEP番目の値を初期値とします．

注釈

リスタート計算のステップ番号

リスタート計算で，old_solutionsファイルの値を初期値とする場合，ステップ番号は0ベースにリセットされてしまうことに注意．
例えば，合計30ステップの過渡解析を，1～10ステップ，11～20ステップ, 21～30ステップの3つに分割してリスタート計算する場合，
11～20ステップのリスタート計算のINITIAL_STEPは10で正しいが，21～30ステップのリスタート計算のINITIAL_STEPも10になる（20ではない）ことに注意．

calcinit:タグ
ラベル | 既定値 | 説明
--- | --- | ---
INITIAL_STEP | -1 | ≧ 0: old_solutionsファイルを読込み，初期値として試用するステップ番号
DATA_TYPE | 0 | 0: 静磁場，過渡解析結果を初期値とする 1: 交流定常解析結果を初期値とする 2: 直流場渦電流解析結果を初期値とする 3: old_solutionsを初期値として，静磁場，交流定常，過渡解析する
INITIAL_PHASE | 0 | 交流定常解析結果を初期値とする時の位相 直流場渦電流解析結果を初期値とする時のメッシュモデルの最小角度
MULTI | 0 | 直流場渦電流解析結果を初期値とする時のメッシュモデルの倍数

## 使用例（10ステップ計算した結果を初期値として11ステップ以降をリスタート計算）

    calcinit:
      INITIAL_STEP: 11