# geometryタグ

[2019/10/08更新]

解析領域の次元の情報を設定します．ハンドブックの
12.1 解析の次元
の節の項目の設定を行います．

geometry:タグ
ラベル | 既定値 | 説明
--- | --- | ---
GEOMETRY | 0 | 解析領域の次元 0: 三次元 1: 二次元並進対称（XY平面で定義） 2: 二次元軸対称（ZX平面で定義） 3: 二次元メッシュより軸対称三次元メッシュを自動生成 4: 二次元メッシュより積み上げで三次元メッシュを自動生成
DELTA_Z | 0 | z軸方向の要素の長さ（GEOMETRY=1の時）
DELTA_THETA | 0 | 角度方向の要素の角度（GEOMETRY=2,3の時）
NO_LAYERS | 0 | 三次元軸対称メッシュの層数（GEOMETRY=3の時） 0: 360層
ADD_SYMMETRY | 0 | 二次元解析時において解析平面にBn=0を設定の有無 0: Bn=0面を設定する（通常の二次元解析） -1: Bn=0面を設定しない（特殊な二次元解析のケース）
PITCH | 0 | 捻りピッチ（GEOMETRY=1の時） > 0: 右ねじ方向 < 0: 左ねじ方向

## 使用例（三次元メッシュを使った三次元解析）

    既定値のままで問題なし

## 使用例（XY平面の二次元メッシュを使った二次元解析）

    geometry:
      GEOMETRY: 1
      DELTA_Z: 1e-3

## 使用例（ZX平面の二次元メッシュを使った二次元軸対称解析）

    geometry:
      GEOMETRY: 2
      DELTA_THETA: 1

## 使用例（XY平面の二次元メッシュを積み上げる三次元解析）

別途，積み上げ座標を記した2D_to_3Dファイルが必要．

    geometry:
      GEOMETRY: 4
      DELTA_Z: 1e-3