# network:第2タグ

[2019/10/08更新]

コイルに電流を流す電源回路です．
NETWORKモジュールを別途必要としますが，複雑な電源回路を柔軟に設定できます．

network:第2タグ
ラベル | 既定値 | 説明
--- | --- | ---
REGION_FACTOR | 1 | 解析領域に対する実際の領域の倍数
REGION_PARALLEL | 1 | 回路の並列数

電源回路を構成する各要素は，下記に示す第3タグを使って設定します．

network:第2タグの第3タグ
第3タグ | 説明
--- | ---
fem:第3タグ | FEMシリーズ要素
r:第3タグ | 抵抗要素
l:第3タグ | インダクタンス要素
m:第3タグ | 相互インダクタンス要素
c:第3タグ | キャパシタンス要素
cps:第3タグ | 電流源要素
vps:第3タグ | 電圧源要素
d1:第3タグ | ダイオードタイプ1要素
d2:第3タグ | ダイオードタイプ2要素
eq:第3タグ | 数式入力要素
tab:第3タグ | テーブル入力要素
setv:第3タグ | 初期印加電圧要素
seti:第3タグ | 電圧源初期電流要素
switch:第3タグ | スイッチ要素
vr:第3タグ | 可変抵抗要素

## network要素の記述方法

通常のタグは重複することはできませんが，上に列記したnetwork:第3タグは，
EMSolutionの入力ファイルの記述方法との兼ね合いで，個別に重複して記述することになっています．
例えば，電圧源要素が2個ある場合，

    network:
      cps:
        1 1 2 0
        2 2 1 0

ではなく

    network:
      cps:
        1 1 2 0
      cps:
        2 2 1 0

と記述して下さい．

## fem:第3タグ

電源回路が接続している，FEM解析領域で定義されているソースシリーズ．

fem:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | ソースシリーズ番号 | SERIES_ID

## r:第3タグ

電源回路の抵抗．

r:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | 抵抗値 | RESISTANCE

## l:第3タグ

電源回路のインダクタンス．

l:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | インダクタンス値 | INDUCTANCE

## m:第3タグ

電源回路の相互インダクタンス．

m:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | インダクタンス要素ID | L1
1 | 3 |  | インダクタンス要素ID | L2
1 | 4 |  | 相互インダクタンス値 | INDUCTANCE

## c:第3タグ

電源回路のキャパシタンス．

c:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | 容量値 | CAPACITANCE

## cps:第3タグ

電源回路の電流源．

cps:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | 時間変化ID | TIME_ID

## vps:第3タグ

電源回路の電圧源．

vps:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | 時間変化ID | TIME_ID

## d1:第3タグ

電源回路のダイオード（タイプ1）．
順方向と逆方向に，それぞれ抵抗値を設定する．

d1:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | 順方向抵抗値 | R1
1 | 5 |  | 逆方向抵抗値 | R2

## d2:第3タグ

電源回路のダイオード（タイプ2）．
パラメータ電圧値，パラメータ電流値と順方向電流値で電圧降下を表す．

d2:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | パラメータ電圧値 | V0
1 | 5 |  | パラメータ電流値 | I0

## eq:第3タグ

数式で定義する電源回路．
順方向の電圧関数V(I)を表す数式を定義する．

eq:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
m |  |  | 順方向の電圧関数V(I)の数式 | FUNC

## table:第3タグ

tab:第3タグ で使う電流vs電圧のテーブルの定義．

table:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
t | 1 |  | 電流 | CURRENT
t | 2 |  | 電圧 | VOLTAGE

電流vs電圧のテーブルのデータ数ぶんだけ，t行を記載して下さい

## tab:第3タグ

table:第3タグ で定義した電流vs電圧のテーブルを使ったテーブル入力要素．

tab:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | テーブル番号 | TABLE_ID

## setv:第3タグ

電源回路要素の初期電圧.

setv:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 初期電圧 | INITIAL_VOLTAGE

## seti:第3タグ

電源回路要素の初期電流．

seti:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 初期電流(順方向が正) | INITIAL_CURRENT

## switch:第3タグ

電源回路のスイッチ要素．

switch:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | ON時の抵抗 | ON_RES
1 | 5 |  | OFF時の抵抗 | OFF_RES
2 | 1 |  | 周期 | CYCLE
2 | 2 |  | 入力方法 0: 実時間 1: 位相 | PHASE_OP
2 | 3 |  | 時間変化ID | TIME_ID
t | 1 |  | ON状態開始時刻 | ON_TIME
t | 2 |  | OFF状態開始時刻 | OFF_TIME

ON/OFF開始時刻のデータ数ぶんだけ，t行を記載して下さい

## vr:第3タグ

電源回路要素の可変抵抗．

vr:第3タグの設定項目
行 | 列 | 既定値 | 説明 | 項目
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 1 |  | 要素ID | ID
1 | 2 |  | 始点ノード番号 | START
1 | 3 |  | 終点ノード番号 | END
1 | 4 |  | 時間変化ID | TIME_ID