:tocdepth: 1

==================================
moduleタグ
==================================

.. index::
	single: moduleタグ

[|today| 更新]

| 解析の種類を指定します．
| **0以外の数値を設定することで，解析の種類を特定します** ．
| 多くの場合，複数のラベルを組み合わせて値を設定します．

.. csv-table:: module:タグ
	:header: ラベル, 既定値, 説明
	:widths: 3, 1, 5

 	STATIC, 0, "| 静磁場および静電場/定常電流場解析
	| 1: 静磁場
	| 2: 静電場
	| 3: 定常電流場"
	AC, 0, "| 交流解析
	| 1: 交流
	| 2: 複素透磁率交流"
	TRANSIENT, 0, "| 過渡解析
	| 1: 過渡"
	MOTION, 0, "| 移動項を伴う解析
	| 1: ソース項の移動
	| 2: スライド
	| 3: 変形"
	NON_LINEAR, 0, "| 非線形解析
	| 1: 非線形"
	TEMP_DEPEND, 0, "| 温度依存データを伴う解析
	| 1: 温度依存性の物性データを使う"
	STEADY_CURRENT, 0, "| 直流場渦電流解析
	| 1: 直流場渦電流"

使用例（非線形静磁場）
---------------------------------

.. code-block:: YAML

	module:
	  STATIC: 1
	  NON_LINEAR: 1

使用例（非線形動磁場）
---------------------------------

.. code-block:: YAML

	module:
	  TRANSIENT: 1
	  NON_LINEAR: 1

使用例（モータなどスライドを含む非線形動磁場）
----------------------------------------------

.. code-block:: YAML

	module:
	  TRANSIENT: 1
	  MOTION: 2
	  NON_LINEAR: 1
