# HEATタグ

[2018/07/17更新]

出力オプションでHEAT項目を設定した際に算出されるジュール損失です．

## HEATタグ

ジュール損失を算出する対象のタイプによって第2タグを用います．
TOTALが〇の項目は，個別の項目のジュール損失の総和となります．

HEATタグの第2タグ
第2タグ | TOTAL | 項目
--- | --- | ---
SOURCE |  | ソース項
IMPEDANCE | 〇 | 表面インピーダンス要素
JOULE | 〇 | 導体

### データ取得例

    ["HEAT"]["SOURCE"]["id"]
    ["HEAT"]["IMPEDANCE"]["id"]
    ["HEAT"]["IMPEDANCE"]["TOTAL"]
    ["HEAT"]["JOULE"]["id"]
    ["HEAT"]["JOULE"]["TOTAL"]

注釈

HEATタグを使ってジュール損失を求める際の id タグは，通常，ソース番号を使います．但し，DCCURRソースの場合は，ソース番号別の他に，各導体ブロックを構成する要素群の物性番号別にもジュール損失が算出されます．
ソース番号と物性番号は重複する可能性があるため，DCCURRソースの物性番号は，マイナスの符号をつけた値を *id* タグに代入して下さい ．