:tocdepth: 1

==================================
circuit:第2タグ
==================================

.. index::
	single: circuit第2:タグ

[|today| 更新]

circuit:第2タグ
=====================

| コイルに電流を流す電源回路です．
| EMSolutionの基本モジュールのみで使えます．
| 抵抗を含む電源一系統の場合は，:ref:`simplemode` をお使い下さい．

.. csv-table:: circuit第2タグの設定項目
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 6, 3

	1, 1, "", "実際の系の解析モデルに対する倍数", "REGION_FACTOR"
	1, 2, "", "| 外部インダクタンス行列入力法(下記のI行)
	| 0: 下三角行列
	| 1: 対角成分のみ
	| 2: 無し", "IN_IND"
	1, 3, "", "| 外部抵抗行列入力法(下記のR行)
	| 0: 下三角行列
	| 1: 対角成分のみ
	| 2: 無し", "IN_RES"
	1, 4, "", "| 接続行列入力法(下記のC行)
	| 0: ソース項x電源数の行列
	| 1: 無し", "IN_CON"
	1, 5, 1, "回路の並列数", "REGION_PARALLEL"
	"", "", "", "", ""
	2, "", "", "回路のID番号", "SERIES_IDS"
	"", "", "", "", ""
	I, "", "", "外部インダクタンス行列", "SERIES_EXTERNAL_INDUCTANCE"
	"", "", "", "", ""
	R, "", "", "外部抵抗行列", "SERIES_EXTERNAL_RESISTANCE"
	"", "", "", "", ""
	C, "", "", "各シリーズと電源の接続関係を表す行列", "CONNECTION_MATRIX"
	"", "", "", "", ""
	p, 1, "", "電源のID番号", "POWER_SUPPLY_ID"
	p, 2, "", "| 電源の種類
	| 0: 定電流電源
	| 1: 定電圧電源", "TYPE"
	p, 3, "", "電源の時間変化の番号", "TIME_ID"
	p, 4, "", "過渡解析時における定電圧電源の電流の初期値", "INITIAL_CURRENT" 

| p行は電源に関する設定項目です．

.. _simplemode:

抵抗+電源一系統モード
-----------------------

| circuit第2タグは複雑な電源回路を取り扱えますが，
| 電源のみなどの，単純だがよく使う電源回路でも煩雑な設定になってしまいます．
| EMYでは，
|   電源一系統のみ       (a図)
|   抵抗+電源一系統のみ  (b図)
| のケースに適用できる，抵抗+電源一系統モードを用意しました．
| **1行目の項目数が1もしくは2の場合は，抵抗+電源一系統モードと判定されます．**  

.. image:: png/circuit1.png
	:align: center

| 

.. csv-table:: 抵抗+電源一系統モードのcircuit第2タグの設定項目 
	:header: 行, 列, 既定値, 説明, 項目
	:widths: 1, 1, 1, 5, 1

	1, 1, "", "実際の系の解析モデルに対する倍数", "REGION_FACTOR"
	1, 2, 2, "外部抵抗行列入力法 ( **電源一系統なので1,2のみ有効** )", "IN_RES"
	2, "", "", "電源回路のID番号", "SERIES_IDS"
	"", "", "", "", ""
	R, "", "", "外部抵抗", "SERIES_EXTERNAL_RESISTANCE"
	"", "", "", "", ""
	p, 1, "", "電源のID番号", "POWER_SUPPLY_ID"
	p, 2, "", "| 電源の種類
	| 0: 定電流電源
	| 1: 定電圧電源", "TYPE"
	p, 3, "", "電源の時間変化の番号", "TIME_ID"
	p, 4, "", "過渡解析時における定電圧電源の電流の初期値", "INITIAL_CURRENT" 

| **R行は外部抵抗行列入力法(INRES)が1の時のみ記載して下さい**
| p行は電源に関する設定項目です．

使用例（電源1系統のみ）
-------------------------------------------

.. code-block:: YAML

	source:
	  circuit:
	    8 # REGION_FACTORのみ(電源1系統)
	    1 # 回路のID
	    1 1 1 0 # 定電圧電源(TYPE): 1

使用例（回路抵抗を伴う電源1系統のみ）
-------------------------------------------

.. code-block:: YAML

	source:
	  circuit:
	    8 1 # REGION_FACTOR+回路抵抗のみ(抵抗+電源1系統)
	    1   # 回路のID
	    5e7 # 回路抵抗値
	    1 0 1 0 # 定電流源(TYPE): 0
